附件2

常见实验室安全风险等级参照表

|  |  |
| --- | --- |
| **风险等级** | **分级标准** |
| 一级（高危险等级） | 涉及使用或存放剧毒、易制毒化学品、易制爆化学品、麻醉品和精神药品、医疗用毒性药品、高致病性病原微生物、放射源、大型特种设备等，为一级安全风险实验室。 |
| 二级（较高危险等级） | 涉及使用或存放其他危险化学品，低致病性病原微生物、实验动物、压力容器、气体钢瓶、低温气体、激光设备、强磁设备等，为二级安全风险实验室。 |
| 三级（中危险等级） | 涉及使用起重机械、高速设备、回转机械，冷热设备（冰箱、烘箱、马弗炉等），大功率充、放电装置、高电压设备等，为三级安全风险实验室。 |
| 四级（一般危险等级） | 未列入以上三类的实验室，定为四级安全风险实验室。 |